일   반   시   방   서

1. 총  칙

가. 적용범위

이 시방서는 전정작업을 시행함에 있어 계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하기 위한 것이며, 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토부 조경공사 표준시방서를 적용한다.

나. 특별시방서

이 시방서에 명기되지 않은 사항으로서 이 시방서를 보충하고, 해당 작업만의 특별한 사항 및 전문적인 사항을 기재한 것을 말한다.

2. 작업시행

가. 감독관의 권한

계약상대자가 전정작업에 대한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독관을 경유하여야 한다.

나. 계약상대자의 의무

1) 전정작업의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 작업의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야하며 발주자가 당해 작업을 최종 인수하기 전까지는 작업의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 전정작업의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 전정작업과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 전문 기술자의 배치

1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 전문기술자라야 하며 감독관의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 감독관은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

3) 현장대리인은 유자격자로서 전정작업 기간 중 박물관에 상주하여 모든 작업현장의 안전관리 책임을 진다.

라. 제법규의 준수

1) 전정작업과 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관련 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 계약상대자의 책임 하에 이루어지고 사용하는

모든 근로자의 행위에 대해서는 계약상대자가 책임져야 한다.

3. 작업관리

가. 작업기간

계약상대자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서 상에 명기된 기간 내에 착공하여 지체 없이 계획대로 전정작업을 추진하여 계약기간 내에 완료하여야 한다. 특히 전체작업의 완료 전에 특정 부분에 대한 작업의 완료 또는 작업순서 변경에 대하여 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

나. 공정관리

감독원이 지시하는 방법과 요령에 따라 공사의 공정을 철저하게 관리하여야 한다.

다. 공사 기록사진 및 준공도

1) 감독관의 지시에 따라 기록 사진을 촬영화되, 작업전일 때와 작업후의 사진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

2) 본 작업용 사진은 동일 장소에서 동일 방향으로 촬영하며 작업내용을 칼라사진으로 촬영하여 전․중․후 사진(4×5인치)을 2부작성하여 준공 시에 사진첩(필름포함)으로 감독관에게 제출하여야 한다.

라. 작업 준공후의 정리

작업이 완료되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물 들을 철거, 반출하고, 현장을 청소, 정리하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

특   별   시   방   서

1. 시행시기

전정작업은 날씨, 생육상태를 고려하여 최대의 효과를 올리도록 감독관과 협의하여 진행 한다.

2. 관목전정공사

(1) 관목주변의 덩굴류 및 잡풀은 전정하기 전에 제거한다.

(2) 전정을 가지런히 하여 각 가지의 세력을 평균화하고 수목의 수형을 유지한다.

(3) 화아 분화시기 및 맹아력을 손상하지 않도록 수종의 특성에 따라 주의하면서 행한다.

(4) 마른 가지, 병충해에 심하게 걸린 가지, 사람 및 자동차의 통행 등에 장애가 되는 가지 등은   반드시 전정한다.

(5) 전정한 가지를 깨끗하게 청소하여 전정한 가지가 관목위에 마른 채 덮여 있지 않도록 유의   하고 전정한 가지는 매일 작업 후 즉시 녹지대밖으로 반출한다.

(6) 전정 작업 후 수시로 청소를 실시하여야 한다.

3. 전정시 유의사항

가. 전정가지는 현장에서 반출하며 보이지 않는 곳에 은폐시키지 않는다.

나. 전정기의 날을 예리하게 정비하여 가지가 찢겨지는 일이 없도록 한다.

다. 전정지가 수벽에 남아 추후 가지가 마른채 덮여 있어 미관을 헤치는 일이 없도록 하여

야 한다

라. 고사지, 병충해 피해지는 반드시 제거한다.

4. 감독자가 미흡하다고 판단되는 부분은 재시행하며, 민원이 발생한 지역이 생길시에는 바로

처리하도록 한다.

5. 안전과 관련한 민‧형사상의 책임, 사고 및 민원은 계약상대자가 책임진다.